Unitatea: 	Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica  	
Catedra de Inginerie Chimica si Stiinta Materialelor
 Laborator interdisciplinar Stiinta materialelor	
Adresa:	Cluj Napoca, str. Arany Ianos, nr.11 laboratrul 10

Tel:	0264/593833 int. 5773, 5668				
e-mail: fgoga@chem.ubbcluj.ro					
Coordonator responsabil: lect.dr.ing.Firuta Goga						
Persoana de contact: lect.dr.ing.Firuta Goga						

Denumire:	Analizor termic diferenţial							

Caracteristici, performanţe: Înregistrează simultan curbele DTA, TG, DTG si DSC
-	temperatura maximă -1500OC;
-	viteza de încălzire:1-50 OC/min;
-	atmosfera dinamică, controlată: aer, oxigen sau gaz inert;
-	etalon utilizat: alumina 

Aplicaţii, utilizări: 

Studiul comportării materialelor la încălzire/răcire cu viteză constantă pe un interval de temperatură stabilit pana la temperatura maximă de 1500OC. Se evidenţiază  procesele endo şi exoterme care au loc la încălzire, intervalele termice în care au loc aceste procese, variaţia de masa care le însoţeşte precum si viteza cu care se desfăşoară. 
Procese fizice: deshidratare, transformările polimorfe, topire, cristalizare;
Procese chimice: descompuneri termice, reacţii de oxidare, reducere, formarea unor compuşi chimici

Oferte adresate utilizatorilor externi (condiţii de lucru, preţuri):
 
Condiţiile de lucru: temperaturi până la 1500 C, atmosfera dinamică (aer oxigen sau azot) Tarifele vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de costurile specifice 

Sursa de finanţare (tipul de proiect): 
Dotare laborator interdisciplinar Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Data achiziţionării: 2008
Valoare estimată: 35 000 euro